RawGenius
=========

Niniejszy program służy do generowania tekstowych raportów z pomiarów GNSS, na podstawie plików TDS RAW, RW5 oraz Landstar CSV.
Dodatkową funkcją jest możliwość wyeksportowania pomierzonych współrzędnych do pliku TXT oraz podglądu w Google Earth oraz GeoView.

Program został zoptymalizowany do tworzenia raportów z pomiarów RTK/RTN, przeznaczonych dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej, jednakże po odpowiednim ustawieniu opcji i szablonu raportu, można go także wykorzystać do innych celów.

Otrzymany raport może być zapisany do pliku TXT lub HTML i wydrukowany z poziomu RawGenius lub zewnętrznej aplikacji.

Jak używać programu RawGenius?
==============================

Za pomocą przycisku "Wczytaj plik RAW", otwórz plik źródłowy, dla którego chcesz sporządzić raport. Gotowy raport wyświetli się w oknie programu.

Aby zapisać wygenerowany raport do pliku, kliknij przycisk "Zapisz raport TXT/HTML".

Aby wyświetlić wygenerowany plik z raportem w domyślnej aplikacji Windows, kliknij przycisk "Wyświetl raport TXT/HTML".

Jeśli chcesz podejrzeć współrzędne pomierzonych punktów w programie Google Earth lub GeoView, kliknij menu Narzędzia.

Jeśli chcesz dostosować wygląd raportu i działanie programu, kliknij menu Narzędzia -> Opcje.

Szablony raportów
=================

Szablony raportów są dostępne w menu Narzędzia -> Opcje na karcie "Szablon raportu".
Dzięki szablonom, możemy dostosować wygląd raportu do własnych potrzeb, wpisując n.p. dane firmy, dane obserwatora itp.
Raport powstaje poprzez uzupełnienie szablonu odpowiednimi informacjami, dzięki zastosowaniu odpowiednich słów kluczowych:
$RAPORT - treść raportu GNSS
$WYKAZ_WSP - wykaz współrzędnych wszystkich pomierzonych punktów
$EUPOS_INFO - informacja o typie i strumieniu poprawek systemu ASG-EUPOS
$DATAR - data wykonania raportu
$DATAP - data modyfikacji pliku RAW (zwykle zgodna z datą pomiaru)

Dołączanie pliku z katalogowymi współrzędnymi punktów
=====================================================

Program RawGenius domyślnie generuje porównanie współrzędnych katalogowych z wynikowymi współrzędnymi pomierzonych pikiet (zobacz Opcje -> Pomiar kontrolny).
Współrzędne katalogowe są pobierane z pliku RAW/RW5. Jeśli w pliku RAW/RW5 brak jest współrzędnych katalogowych, można wczytać zewnętrzny plik ze współrzędnymi. Do tego celu służy opcja Plik - Dołącz plik współrzędnych katalogowych...

GeoView
=======

Dzięki oprogramowaniu GeoView, możemy wyświetlić wykaz i szkic pomierzonych punktów oraz zapisać wynikowe współrzędne do pliku tekstowego. GeoView jest również potrzebny, jeśli chcemy skorzystać z możliwości dołączania plików ze współrzędnymi katalogowymi.
Do tych celów wystarczy bezpłatna wersja programu GeoView, udostępniona na stronie www.geox.geo.pl/produkty/geoview

Dodatkowe informacje dla użytkowników SurvCE
============================================

Użytkownicy SurvCE powinni otwierać pliki RW5 wprost z folderu z całym projektem (w tym samym folderze powinny się znaleźć pliki INF, CRD, SYS i LOC).
Dzięki temu w razie potrzeby zostanie wygenerowany raport z lokalizacji a wynikowe współrzędne będą pobierane z bazy programu SurvCE (plik CRD) zamiast z pliku RW5.

Uwagi
=====

Większość producentów oprogramowania stosuje własne modyfikacje standardu RAW/RW5.
Jeżeli wygenerowany raport nie zawiera wszystkich potrzebnych informacji,
prosimy o kontakt z nami.

kontakt@geox.geo.pl

www.geox.geo.pl
(c)2019 GeoX